**CODIFICATION ADMINISTRATIVE**

**RÈGLEMENT R75-0-11 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Règlement R75-0-11, adopté le 10 mai 2011, entré en vigueur le 25 mai 2011

Amendé par le règlement suivant :

* Règlement R75-06-12, adopté le 8 mai 2012, entré en vigueur le (date inconnue)

Mise en garde

La codification administrative d’un règlement est une version non officielle de celui-ci où toutes les modifications apportées au règlement y ont été intégrées afin d’en faciliter la lecture. La codification administrative d’un règlement ne remplace pas le texte officiel. Par conséquent, la Municipalité ne garantit pas que cette version soit exacte, complète et, en tout temps, à jour. La Municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il pourrait y avoir entre le texte officiel et la codification administrative. Le présent document ne constitue pas la version officielle ayant force de loi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ATTENDU QUE l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales autorise le conseil municipal à adopter un règlement pour protéger la vie et les propriétés des citoyens et pour prévenir les risques d’incendie ;

ATTENDU QU’ en vertu de ce même article, le conseil peut adopter des règlements pour obliger le propriétaire d'un logement ou d’un bâtiment à y installer des équipements destinés à avertir en cas d'incendie, à éteindre ou à combattre le feu;

ATTENDU QUE la municipalité a la responsabilité de maintenir, en tout temps, les bornes-fontaines en état d'opération et de voir à ce qu'aucune obstruction n'entrave leur accès et leur fonctionnement ;

ATTENDU QU' en vertu des articles 59 et suivants de la Loi sur les compétences municipales, le conseil peut adopter des règlements relatifs aux nuisances;

ATTENDU QU' en vertu de l’article 455 du Code municipal du Québec, le conseil peut prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende et prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ;

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie habilite les municipalités à adopter des règlements qui ont pour objet la protection contre les incendies de toute nature des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ;

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre d’une entente relative à la fourniture de services de police sur le territoire de la M.R.C. d’Argenteuil, est autorisée à voir à l’application, en tout ou en partie, de la réglementation municipale;

ATTENDU QU' il est dans l'intérêt général de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge et de ses citoyens qu'un tel règlement soit adopté ;

ATTENDU QU' il y a lieu de se prévaloir de ces dispositions ;

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 10 avril 2012;

POUR CES ATTENDUS il est proposé par Daniel Gauthier et unanimement résolu que le présent soit adopté et il est, par le présent règlement, ordonné, statué et décrété ce qui suit :

**TABLE DES MATIÈRES**

[SECTION 1. DÉFINITIONS 4](#_TOC_250081)

[APPAREIL PRODUCTEUR DE CHALEUR 4](#_TOC_250080)

[AUTOMATIQUE 4](#_TOC_250079)

[AVERTISSEUR DE FUMÉE 4](#_TOC_250078)

AVERTISSEUR D’OXYDE (MONOXYDE) DE CARBONE (CO) 4

[CANALISATION D'INCENDIE 4](#_TOC_250077)

[CHEMINÉE 4](#_TOC_250076)

[CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 4](#_TOC_250075)

[CODE DU BÂTIMENT 4](#_TOC_250074)

[CONDUIT DE FUMÉE 4](#_TOC_250073)

[DÉTECTEUR DE CHALEUR 4](#_TOC_250072)

[DÉTECTEUR DE FUMÉE 4](#_TOC_250071)

[DÉTECTEUR D'INCENDIE 5](#_TOC_250070)

[LIEU PROTÉGÉ 5](#_TOC_250069)

[SYSTÈME D’ALARME 5](#_TOC_250068)

[UTILISATEUR 5](#_TOC_250067)

[ÉCLAIRAGE D'URGENCE 5](#_TOC_250066)

[PANNEAU INDICATEUR 5](#_TOC_250065)

[ESPACE DE DÉGAGEMENT 5](#_TOC_250064)

[LOGEMENT, APPARTEMENT, CONDOMINIUM 5](#_TOC_250063)

[OCCUPATION 5](#_TOC_250062)

[PERMIS DE BRÛLAGE 5](#_TOC_250061)

[POMPIER 5](#_TOC_250060)

[POTEAU INDICATEUR 5](#_TOC_250059)

[REPRÉSENTANT 6](#_TOC_250058)

[RÉSIDENCE SUPERVISÉE 6](#_TOC_250057)

[RÉSISTANT AU FEU 6](#_TOC_250056)

[SALLE 6](#_TOC_250055)

[SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 6](#_TOC_250054)

[USAGE 6](#_TOC_250053)

[SECTION 2. GÉNÉRALITÉS 6](#_TOC_250052)

* 1. [AUTORITÉ COMPÉTENTE 6](#_TOC_250051)
  2. [PRÉVENTION DES INCENDIES 6](#_TOC_250050)
  3. [ACCÈS À TOUT BÂTIMENT 6](#_TOC_250049)
  4. [BÂTIMENT, LOGEMENT, LOCAL VACANT OU DÉSAFFECTÉ 7](#_TOC_250048)
  5. [NUMÉRO CIVIQUE 7](#_TOC_250047)
  6. [CAPACITÉ DE SALLE 7](#_TOC_250046)
  7. [DROIT ACQUIS 7](#_TOC_250045)

[SECTION 3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 7](#_TOC_250044)

* 1. [FONCTION DU SERVICE 7](#_TOC_250043)
  2. [VISITE ET INSPECTION DES LIEUX 8](#_TOC_250042)
  3. [UTILISATION DE POINTS D’EAU 8](#_TOC_250041)

[SECTION 4. AVERTISSEUR DE FUMÉE 9](#_TOC_250040)

[4.1. AVERTISSEUR DE FUMÉE 9](#_TOC_250039)

[SECTION 5. AVERTISSEUR D’OXYDE DE CARBONE 10](#_TOC_250038)

[SECTION 6. SYSTÈMES D’ALARME 10](#_TOC_250037)

[SECTION 7. RAMONAGE DES CHEMINÉES 11](#_TOC_250036)

[SECTION 8. USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES FONTAINES 11](#_TOC_250035)

* 1. [ACCÈS 11](#_TOC_250034)
  2. [ALENTOURS 12](#_TOC_250033)
  3. [ESPACE DE DÉGAGEMENT 12](#_TOC_250032)
  4. [PANCARTE 12](#_TOC_250031)
  5. [VÉGÉTATION 12](#_TOC_250030)
  6. [ORDURE 12](#_TOC_250029)
  7. [ANCRAGE 12](#_TOC_250028)
  8. [DÉCORATION 12](#_TOC_250027)
  9. [PROTECTION 12](#_TOC_250026)
  10. [STATIONNEMENT 12](#_TOC_250025)
  11. [ENTRÉE MITOYENNE 12](#_TOC_250024)
  12. [BRANCHES D'ARBRES 12](#_TOC_250023)
  13. [NEIGE 12](#_TOC_250022)
  14. [INSTALLATION 12](#_TOC_250021)
  15. [PROFIL DE TERRAIN 13](#_TOC_250020)
  16. [UTILISATION 13](#_TOC_250019)
  17. [ÉQUIPEMENT 13](#_TOC_250018)
  18. [RESPONSABILITÉ 13](#_TOC_250017)
  19. [SYSTÈME PRIVÉ 13](#_TOC_250016)
  20. [ABRIS 13](#_TOC_250015)
  21. [POTEAU INDICATEUR 13](#_TOC_250014)
  22. [PEINTURE 13](#_TOC_250013)
  23. [IDENTIFICATION 13](#_TOC_250012)
  24. [DOMMAGES 13](#_TOC_250011)

[SECTION 9. FEU EN PLEIN AIR ET FEU D’AMBIANCE 14](#_TOC_250010)

[SECTION 10. VOIES PRIORITAIRES OU D’ACCÈS À CERTAINS ÉDIFICES 15](#_TOC_250009)

[SECTION 11. PRÉVENTION DES INCENDIES 16](#_TOC_250008)

[SECTION 12. USAGE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES 16](#_TOC_250007)

* 1. [FEU D'ARTIFICE 16](#_TOC_250006)
  2. [MESURES SÉCURITAIRES 17](#_TOC_250005)

[SECTION 13. INFRACTION AU RÈGLEMENT 17](#_TOC_250004)

[SECTION 14. NORMES ÉDICTÉES PAR UN TIERS 18](#_TOC_250003)

[SECTION 15. ABROGATION 18](#_TOC_250002)

[SECTION 16. ENTRÉE EN VIGUEUR 18](#_TOC_250001)

[**SECTION 17. ANNEXE 18**](#_TOC_250000)

**Article 1 :** Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si, ici, au long énuméré.

1. DÉFINITIONS
   1. Appareil producteur de chaleur

Comprend, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer alimentés par un combustible solide, liquide ou gazeux.

* 1. Automatique

S'appliquant à un appareil, signifie que cet appareil est construit et installé de façon qu'il fonctionne dans certaines conditions déterminées résultant de l'action du feu.

* 1. Avertisseur de fumée

Avertisseur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.

* 1. Avertisseur d’oxyde (monoxyde) de carbone (CO)

Avertisseur d’oxyde (monoxyde) de carbone muni d’une sonnerie, d’un signal visuel ou du combiné de deux types d’alarme incorporé, conçu pour se déclencher lors de détection d’oxyde (monoxyde) de carbone à l’intérieur d’une pièce ou d’une suite dans laquelle il est installé.

* 1. Canalisation d'incendie

Canalisation d'eau servant à alimenter exclusivement des moyens de secours contre l'incendie.

* 1. Cheminée

Puits vertical de maçonnerie ou de béton armé engainant un ou plusieurs conduits de fumée ; comprenant les cheminées préfabriquées en métal homologué, mais ne comprend pas les cheminées d'incinérateur.

* 1. Code de prévention des incendies

Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 et ses amendements.

* 1. Code du bâtiment

Le Code national du bâtiment – Canada 1995 (intégrant les modifications du Québec) et ses amendements.

* 1. Conduit de fumée

Canal vertical compris dans une cheminée évacuant à l'air libre les produits de combustion provenant de tout combustible solide, liquide ou gazeux.

* 1. Détecteur de chaleur

Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher à une température ou à un taux d’augmentation de température prédéterminé.

* 1. Détecteur de fumée

Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé.

* 1. Détecteur d'incendie

Dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal. Comprend les détecteurs de chaleur et les détecteurs de fumée.

* 1. Lieu protégé

Un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme.

* 1. Système d’alarme

Tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction ou d’une tentative d’effraction ou d’infraction, ou d’un incendie, dans u lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité.

* 1. Utilisateur

Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé

* 1. Éclairage d'urgence

Moyen auxiliaire permettant d'éclairer un établissement en cas d'interruption de l'éclairage normal.

* 1. Panneau indicateur

Panneau mesurant 12 pouces par 12 pouces et montrant un dessin d’une borne-fontaine, d’une canalisation d’incendie ou d’un raccord pompier. Il est fabriqué à partir d'un matériau réfléchissant de haute intensité et est visible le jour et la nuit.

* 1. Espace de dégagement

Espace entourant une borne-fontaine, qui doit être libre de toute construction ou obstacle.

* 1. Logement, appartement, condominium

Suite servant ou destinée à servir de lieu d’habitation à une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires, des installations pour préparer et consommer des repas et des installations pour dormir.

* 1. Occupation

Usage qu'on fait d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.

* 1. Permis de brûlage

Autorisation émise par le Service de sécurité incendie dans le but de permettre, pour une période déterminée et/ou dans un secteur précis, le brûlage d'herbes, de broussailles et de branchages pour accommoder un citoyen lors de défrichage ou de débroussaillement de terrain ou d’une rue.

* 1. Pompier

Signifie les pompiers à l'emploi de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, dont les services sont requis régulièrement ou occasionnellement par le directeur ou son représentant, pour les fins édictées par le présent règlement.

* 1. Poteau indicateur

Désigne un tuteur muni à son extrémité d'une enseigne pour indiquer la localisation des bornes-fontaines.

* 1. Représentant

Tout(e) employé(e) à temps plein ou à temps partiel engagé(e) au Service de sécurité incendie de Grenville-sur-la-Rouge pour voir à l'application du présent règlement, sous la supervision du directeur du Service de sécurité incendie ou appelé(e) à remplacer ledit directeur.

* 1. Résidence supervisée

Autre qu’un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, laquelle abrite des personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition ou des soins d’aide.

* 1. Résistant au feu

Désigne la propriété inhérente à un matériau qui lui permet de résister aux effets d'un incendie et d'en limiter sa propagation pendant un temps déterminé par un laboratoire d'épreuves reconnu par le directeur ou son représentant.

* 1. Salle

Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de rassemblement pour tous genres d'activités soit sociales, culturelles, sportives ou d'affaires.

* 1. Service de sécurité incendie

Les mots "Service de sécurité incendie" ou "service" employés dans le présent règlement réfèrent au Service de sécurité incendie de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

* 1. Usage

Fin principale pour laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment et ses bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.

1. GÉNÉRALITÉS
   1. Autorité compétente

Pour les fins du présent règlement, le directeur du Service de sécurité incendie, ou son représentant, est l'autorité compétente.

* 1. Prévention des incendies

Chaque fois que des officiers, des inspecteurs ou des membres du service découvrent dans un bâtiment ou sur une propriété, des conditions ou des matériaux qui constituent un danger ou un risque d'incendie, ils doivent donner l'ordre d'enlever ces matériaux ou de remédier à ces conditions selon les instructions du directeur du service.

* 1. Accès à tout bâtiment

Le directeur du service, les officiers, ses inspecteurs ainsi que les pompiers nommés à cette fin, ont le droit d'entrer dans tout bâtiment pour effectuer une inspection en regard des dispositions du présent règlement, et s'ils constatent que l'état du bâtiment ou des effets qui s'y trouvent présente un danger ou risque d'incendie, ils peuvent ordonner de faire ce qu'ils croient nécessaire, selon les règlements en vigueur, pour faire disparaître ce danger.

* 1. Bâtiment, logement, local vacant ou désaffecté

Le propriétaire de tout bâtiment, logement ou local inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux sont libres de débris ou de substances inflammables et exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. De plus toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées.

* 1. Numéro civique

Tout numéro civique de quelque bâtiment que ce soit doit être visible du chemin ou de la rue, qu’il s’agisse d’un chemin ou d’une rue publique ou privée.

* 1. Capacité de salle

Le directeur ou son représentant a juridiction sur la capacité d'une salle. Il peut procéder à son évacuation si :

- le nombre de personnes permises à l'intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé ou ;

- les normes de sécurité incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l'occupation de cette dernière ;

- le nombre d'occupants de tout établissement donné, en mode occupation doit être conforme aux normes établies par le Code national de prévention des incendies du Canada et du présent règlement. L’établissement fournit une affiche indiquant le nombre maximum de personnes qui peuvent être légalement admises à la fois dans un immeuble, un hall, un auditorium, un restaurant, etc. Cette affiche doit être placée en permanence dans un endroit bien en vue dans le local même. Le nombre de personnes admises dans un endroit ne doit pas être supérieur au nombre maximum affiché.

* 1. Droit acquis

Aucun droit acquis à l'égard d'un terrain ou d'une construction n'a pour effet d'empêcher l'application d'une disposition du présent règlement relatif à la sécurité publique en fonction de la prévention des incendies.

1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
   1. Fonction du service
      * + 1. Sensibiliser la population aux dangers d'incendie et lui enseigner les choses à faire et à ne pas faire pour diminuer le nombre des incendies et les pertes de vies et de biens ;
          2. Veiller à l'application de tout règlement de sécurité incendie promulgué par le conseil en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales, la Loi sur la sécurité incendie et le Code municipal et tout règlement de sécurité dont l'application pourrait lui être confiée par le conseil ;
          3. Se rendre sur les lieux d'un incendie dans les plus brefs délais et avec l'équipement et les effectifs requis, compte tenu des ressources disponibles et, une fois sur les lieux du sinistre :

i) diriger et prendre part à l'évacuation des personnes dont la vie peut être en danger ;

ii) circonscrire et éteindre les foyers d'incendie avec un minimum de dommages aux biens ;

iii) rechercher les causes et les circonstances de l'incendie;

* + - * 1. Répondre aux urgences autres que l'incendie afin d’y assurer un périmètre de sécurité tel que accidents routiers, ferroviaires, aériens, sur chantiers de construction, industriels, sur propriétés privées, propriétés publiques, effondrement de bâtisses, assistance à d'autres services publics, etc.
        2. Procéder à certaines interventions autre que la lutte contre l’incendie lors d’accident routier, ferroviaire, aérien en portant assistance à toute personne dont la vie est en danger; lors de présence d’odeurs suspecte d’huile à chauffage ou de gaz, de liquide inflammable répandu, lors d’interventions d’urgences liées aux conditions climatiques, tels que tempête, glissement de terrain, inondations, panne de courant électrique prolongée, lors de risque signalé d’explosion, d’alerte à la bombe, d’effondrement de bâtisse, lors de feu d’artifice , etc.
  1. Visite et inspection des lieux
  2. Le directeur du service, ses officiers, ses inspecteurs et pompiers sont autorisés à visiter et à examiner, tous les jours entre 8 heures et 19 heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement est respecté;
  3. En cas d’urgence, la visite et l'inspection des terrains et bâtisses peut se faire tous les jours de la semaine, à toute heure du jour ou de la nuit.
  4. Utilisation de points d’eau

Lors d’un sinistre ou d’un incendie, l’officier responsable peut, s’il le juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger les vies humaines et les biens, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, que ce soit une piscine, un étang, un bassin ou un réservoir de quelque nature que ce soit. Il est entendu que la municipalité doit voir à faire remettre le tout dans son état d’origine après avoir complété l’opération.

1. AVERTISSEUR DE FUMÉE
   1. Avertisseur de fumée

Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque résidence unifamiliale, dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement; toutefois, lorsqu’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées les avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque pièce où l’on dort.

Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des résidences unifamiliales et des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste de la résidence ou du logement; toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors.

Dans les résidences unifamiliales, dans tous les logements et les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.

Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de l'appareil et ne doivent pas être peinturés ou obstrués.

Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux de façon à tous se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4.07. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article 4.07. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires.

Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin ou le raccordement en permanence au circuit électrique. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.

1. AVERTISSEUR D’OXYDE DE CARBONE

Avertisseur d’oxyde de carbone – Des avertisseurs d’oxyde de carbone homologués par Underwriters Laboratories of Canada (ULC), doivent être installés dans chaque résidence unifamiliale, dans chaque logement lorsqu’un garage de stationnement dessert la résidence ou le logement auquel il est incorporé ou contigu et lorsque ce garage fait partie intégrante de la résidence ou du logement. Les avertisseurs d’oxyde de carbone doivent être installés entre chaque aire ou l’on dort et le reste de la résidence ou du logement.

Le locataire d’une résidence ou d’un logement qu’il occupe pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs d’oxyde de carbone situés à l’intérieur de la résidence ou du logement qu’il occupe et exigés par le présent règlement. Si l’avertisseur d’oxyde de carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.

1. SYSTÈMES D’ALARME

*SIGNAL* - Lorsqu’un système d’alarme est muni d’une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt minutes consécutives.

*Pouvoir d’intervention* - L’officier chargé de l’application de tout ou partie du présent règlement est autorisé à prendre toutes les mesures raisonnables appropriées, y compris de pénétrer dans tout lieu protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve, aux fins d’interrompre le signal sonore dont l’émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. En aucun cas la municipalité ne pourra être tenue responsable pour tout dommage matériel découlant de la désactivation d’un système d’alarme en vertu du présent article.

*Frais* - En plus des amendes prévues à l’article 13 du présent règlement, tout déclenchement, au-delà du deuxième déclenchement, du système au cours d’une période consécutive de douze mois pour cause de défectuosité ou mauvais fonctionnement, la municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d’un système d’alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, dont notamment les frais encourus aux fins de pénétrer dans un immeuble conformément à l’article 6.2.

*Modifié par le règlement R75-06-12*

*Présomption* - Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de preuve contraire, être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux protégés lors de l’arrivée de l’agent de la paix, des pompiers ou de l’officier chargé de l’application de tout ou partie du présent règlement.

1. RAMONAGE DES CHEMINÉES

Ce règlement s'applique à toute cheminée en maçonnerie ou préfabriquée en métal, d'édifice résidentiel ayant jusqu'à quatre (4) étages. Sont exclues les cheminées des édifices plus élevés et industriels dotés de cheminées métalliques et pour lesquelles le propriétaire doit se charger lui-même des modalités de leur entretien.

Sous la responsabilité du propriétaire chaque installation de cheminées et d’évents sur tous les appareils de chauffage doivent être ramonées ou nettoyées au moins une (1) fois par année, et ce dans le but de les tenir libre de toute accumulation dangereuse ou de dépôt combustible. De plus, chaque conduit de fumée ainsi que la base de la cheminée doivent être nettoyés au moins une (1) fois l’an. La suie et les autres débris doivent être enlevés après le ramonage et déposés dans un récipient prévu à cet effet.

Toute installation de cheminée ou d’évent, quel que soit le type de cheminée ou d’évent, doit être muni d’un capuchon ou d’un pare-étincelle à l’extrémité de la cheminée ou de l’évent afin d’empêcher les intempéries ou les animaux d’y pénétrer. Ce capuchon ou pare-étincelle doit être nettoyé régulièrement.

L’entreposage de combustible solide, tel le bois de chauffage, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur, ne doit en aucun temps obstruer une voie d’évacuation, un passage, une porte ou un escalier.

Toute personne, physique ou morale, qui désire faire du ramonage de cheminée dans les limites du territoire de la municipalité par sollicitation (porte à porte) doit au préalable obtenir une autorisation émise par la Direction de la prévention des incendies et être qualifié selon la norme ACNOR B-601 ou être accrédité par l’Association des professionnels du chauffage.

De plus, afin d’obtenir cette autorisation, les documents suivants doivent être présentés : une copie de preuve d’assurance responsable civile et dommages matériels (minimum 1 000 000 $), copie d’enregistrement de la compagnie au Gouvernement du Québec, attestation de l’employeur en règle avec la commission de Santé et de Sécurité au Travail du Québec (C.S.S.T.), certificat de compétence émis par une corporation professionnelle régie par une loi du Québec et permis émis en vertu de la Loi sur la Protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1). Seuls les ramoneurs ayant obtenu l’autorisation d’effectuer du ramonage sur le territoire de la municipalité sont autorisés à se présenter à domicile entre 9 h et 11 h et 13 h et 19 h et ce du dimanche au samedi ou à la demande du propriétaire.

1. USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES FONTAINES
   1. Accès

Les bornes-fontaines et bornes-fontaines sèches doivent être accessibles en tout temps.

* 1. Alentours

Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres.

* 1. Espace de dégagement

Dans le cas où une borne-fontaine est entourée par une clôture, un mur, une haie, des arbustes un abri temporaire ou autres, les espaces de dégagement à respecter sont ceux qui sont inscrits aux annexes A, B, C et D du présent règlement.

* 1. Pancarte

Il est interdit de poser des affiches, annonces, etc., sur une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement de celle-ci.

* 1. Végétation

Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres, ne doivent obstruer une borne-fontaine à moins que cette végétation respecte les exigences de dégagement.

* 1. Ordure

Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement.

* 1. Ancrage

Il est interdit d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine.

* 1. Décoration

Il est interdit de décorer, de quelque manière que ce soit, une borne-fontaine.

* 1. Protection

Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'une borne-fontaine, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du directeur du Service de sécurité incendie ou de son représentant autorisé.

* 1. Stationnement

Les bornes-fontaines situées dans les aires de stationnement doivent être protégées contre les bris susceptibles d'être causés par les automobiles, de la manière décrite à l'annexe "E".

* 1. Entrée mitoyenne

Les ouvrages de protection situés dans les entrées mitoyennes doivent rencontrer les dimensions de dégagement illustrées à l'annexe "E".

* 1. Branches d'arbres

Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne-fontaine doivent être coupées à une hauteur minimale de deux (2) mètres (6,56 pieds) du niveau du sol.

* 1. Neige

Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-fontaine ou dans son espace de dégagement.

* 1. Installation

Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne-fontaine.

* 1. Profil de terrain

Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne-fontaine, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du directeur du Service de sécurité incendie ou du directeur des Services des travaux publics ou de leurs représentants autorisés.

* 1. Utilisation

Les employés du Service de sécurité incendie et des Services des travaux publics de la ville sont les seules personnes autorisées à se servir des bornes-fontaines. Toute autre personne qui doit utiliser les bornes-fontaines doit au préalable obtenir l'autorisation d’un des directeurs des services ci-haut mentionnés ou de leurs représentants autorisés.

* 1. Équipement

Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à une borne-fontaine.

* 1. Responsabilité

Toute personne, à l'exclusion des employés des services de sécurité incendie et travaux publics de la ville, qui a reçu l'autorisation d'utiliser une borne-fontaine est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparation, s'il y a lieu.

* 1. Système privé

Les bornes-fontaines privées, les soupapes de poteaux indicateurs et les raccordements à l'usage du Service de sécurité incendie, situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire et être visibles et accessibles en tout temps.

* 1. Abris

Les bornes-fontaines privées dans les abris doivent être bien identifiées et être facilement accessibles en tout temps.

* 1. Poteau indicateur

Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux indicateurs de bornes-fontaines.

* 1. Peinture

Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes-fontaines, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes, sauf pour permettre leur codification suite à un mandat donné à cette fin par la Municipalité

* 1. Identification

Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes autorisés par le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant autorisé doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des bornes-fontaines.

* 1. Dommages

Quiconque endommage, brise ou sabote les bornes-fontaines et les poteaux indicateurs doit défrayer les coûts de réparation ou de remplacement en sus de toute amende imposée conformément aux dispositions de la section 13 du présent règlement.

1. FEU EN PLEIN AIR ET FEU D’AMBIANCE

Il est interdit de faire un feu en plein air, soit dans une rue ou place publique, soit dans une cour privée ou ailleurs. Toutefois, pour les fins de fêtes familiales ou municipales ou événements à caractère public ou lorsqu’il est démontré qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable pour disposer des matières et que des dispositions seront prises pour assurer la sécurité du public, un permis peut être émis par le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant, après vérification des lieux et en autant qu’il y ait une surveillance adéquate par une personne responsable lors du feu en plein air. La ville ne se tient pas responsable des dommages et cela même après l'émission d'un permis.

La personne autorisée est responsable de la surveillance du feu. Doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du feu et s’assurer que le feu soit éteint avant de quitter les lieux.

les feux de camp qui respectent les définitions qui suivent sont autorisées et ne nécessitent pas de permis

* + 1. feu de camp : feu allumé dans un récipient et autour duquel on se réunit pour fraterniser.
    2. récipient : i) foyer extérieur permanent fabriqué en pierres, en briques, en métal, en fonte ou de toute autre matière à l’épreuve du feu ii) une cuve en fonte, en métal ou autre dont le diamètre n’excède pas 91cm (36’’) et dont la hauteur est inférieure à 61cm (24’’); iii) un trou fait dans le sol ayant sur sa ligne de circonférence des pierres d’au moins 20cm (8’’) de calibre ou des briques, adjacentes et formant un cercle fermé d’un diamètre maximal de 91cm (36’’)

Sous réserve de l'article 9.01, un feu d'ambiance est permis dans une cour privée et dans le cas d’espace locatif pour terrain de camping à la condition que l'installation respecte les critères suivants : que ce soit pour un foyer, barbecue, grill, l’installation doit être située à dix (10) pieds des lignes de propriété et à vingt-cinq (25) pieds de tout bâtiment dans le cas d’une cour privée résidentielle et à quinze (15) pieds de tous véhicules ou équipements récréatifs, ou d’un réservoir de combustible dans le cas des terrains de camping . L'installation doit être construite en pierre, en brique, en blocs de béton ou préfabriquée en métal de façon permanente ou portative ou en demi-fosse pour le cas des terrains de camping. Toute installation doit être munie d’un pare-étincelle.

L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées ou si le danger a augmenté.

Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale).

Il est interdit de faire un feu à l'extérieur lorsque la vitesse du vent excède vingt (20) kilomètres par heure.

Il est interdit de brûler toutes matières qui en raison de ses propriétés présentent un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ainsi que toute matière assimilée à une matière dangereuse.

Il est interdit de brûler toute substance composée de plastique, de bois traité, de peinture, de teinture, de vernis, de caoutchouc, de pneus, de déchet domestique et tout matériau de construction quelle que soit sa composition.

Une personne d'âge majeur doit être responsable du feu et pouvoir décider des mesures à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire l'extinction.

Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités ordinaires, dans le cas ou des déboursés ou dommages résultent du feu ainsi allumé.

Le permis ou le fait de faire un feu d'ambiance autorisé selon les articles 9.01 et 9.02, ne libère pas celui qui l'a obtenu dans le cas de plainte ou de nuisance en regard de l'environnement et du voisinage.

Le permis de brulage est valide pour une période de quarante-huit heures de la journée et de l’heure de l’émission dudit permis par contre, cette période peut être écourtée en cas de sécheresse.

Le coût du permis de brulage exigé est de 25.00$ (non-remboursable). L’acquisition d’un permis se fera à la caserne #1 situé au 1754, Route 148 du lundi au vendredi seulement.

* 1. Le permis de brûlage industriel est valide pour une période de 7 jours. Le coût du permis de brûlage industriel exigé est de 50.00 $ (non remboursable). L’acquisition d’un permis se fera à la caserne #1 située au 1754, Route 148, du lundi au vendredi seulement. Du 1 décembre au 1 avril, aucun permis n’est requis pour un feu à ciel ouvert mais on doit aviser le service en sécurité incendie avant de l’allumer.

*Ajouté par le règlement R75-06-12*

1. VOIES PRIORITAIRES OU D’ACCÈS À CERTAINS ÉDIFICES

Tout bâtiment de plus de trois étages de hauteur ou de plus de 600 mètres carrés d’aire de bâtiment doit comporter, pour les véhicules du Service de sécurité incendie, une allée prioritaire et des voies d’accès aménagées selon les normes édictées au Code du bâtiment (articles 3.2.5.4., 3.2.5.5, et 3.2.5.6 et autres articles cités en renvoi).

Tout allée prioritaire ou toute voie d'accès constitue une zone de sécurité et doit être maintenue par le propriétaire en bon état d'entretien, libre de tout obstacle ou obstruction et doit être accessible en tout temps par le Service de sécurité incendie.

Sauf pour la partie d'une zone de sécurité contiguë à une ligne de lots, toute zone de sécurité doit être identifiée par le propriétaire au moyen d'une ligne de couleur jaune et par des enseignes interdisant le stationnement et placées tous les trente (30) mètres. Les enseignes doivent identifier cette zone comme zone d’urgence et indiquer le numéro du règlement concernant la prévention des incendies en vigueur dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge .- Annexe « F »

Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans une allée prioritaire, une voie d'accès ou dans l'espace compris entre une allée prioritaire et un bâtiment; cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules d’urgence soit les autos patrouille policières et les ambulances, de même qu’aux véhicules de livraison pour la période de chargement et de déchargement des marchandises et aux véhicules servant à l'entretien de bâtiments, dans la mesure ou les opérations relatives à ces véhicules s'effectuent rapidement et sans interruption.

Toute voie prioritaire ou voie d'accès et sortie d'escalier donnant sur un stationnement doit être libre et ce dans un rayon de deux (2) mètres de tout véhicule ou obstruction quelconque et doit être accessible en tout temps au Service de sécurité incendie. Cet article s'applique également pour les immeubles à appartements.

1. PRÉVENTION DES INCENDIES

L’utilisation, l’entreposage, le manque d’entretien ou la présence en quantité de matériaux ou de matières combustibles ne doit pas constituer une condition dangereuse ou un risque d’incendie, le tout, conformément à l’article 2.4.1 du Code de prévention des incendies.

Il est interdit d’obstruer une issue de secours ou un moyen d’évacuation comprenant escaliers, sorties de secours, couloirs, portes ou fenêtres, propre à gêner l’évacuation des occupants ou l’intervention du Service de sécurité incendie.

Tout issue de secours ou tout moyen d’évacuation doit être maintenu en bon état.

Les accessoires décoratifs tels rideaux, tentures, banderoles, parois acoustiques ou autres, ainsi que les étoffes ou toiles, feutres de coton, paille, plantes grimpantes, feuilles, arbres, arbres résineux, mousse, pour créer des effets décoratifs sont interdits sauf s’ils respectent l’indice de propagation de la flamme exigé pour les murs ou le plafond ou s’ils sont ignifuges, le tout conformément à l’article 2.3.1 du Code de prévention des incendies.

1. USAGE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES
   1. Feu d'artifice

Pour tous les déploiements de feu d'artifice, incluant les feux de type dit familial, les requérants doivent retenir les services d'un pyrotechnicien, titulaire autorisé à faire respecter les mesures de sécurité et obtenir un permis du Service de sécurité incendie. De plus, la présence d’un représentant du Service de sécurité incendie est requise, aux frais du requérant, lors d’événements spéciaux.

* 1. Mesures sécuritaires

a) La sécurité de l'assistance se révèle d'une importance primordiale lors d'une démonstration pyrotechnique. Entre autres, la vitesse des vents qui ne doit pas excéder 50 km/heure, ainsi que le contrôle de l'assistance, déterminent obligatoirement de la tenue ou non de la démonstration.

b) On doit utiliser exclusivement les pièces pyrotechniques autorisées par la loi et règlements sur les explosifs. Toute pièce utilisée dans une démonstration, doit nécessairement être accompagnée de la certification du fabricant.

c) Une fois les pièces pyrotechniques transportées sur le terrain, on doit leur apporter une surveillance continue.

d) La localisation de l'assistance est en fonction de la quantité de pièces pyrotechniques requises pour correspondre à l'espace disponible lors de la démonstration.

Les dimensions minimales d'un terrain et les distances à respecter pour les feux d'artifice de type familial doivent être conformes aux normes suivantes: aucun spectateur ou bâtiment ne peut se trouver à trente (30) mètres à l'avant et à l'arrière ainsi que quinze (15) mètres de chaque côté de l'emplacement de la mise à feu du feu d’artifice.

1. INFRACTION AU RÈGLEMENT

Toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement constitue une infraction.

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est passible, sans préjudice, des amendes maximales de deux cents dollars (200$) si le contrevenant est une personne physique et de pas moins de trois cents dollars (300$) s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal prescrit ne peut excéder cinq cents dollars (500$) si le contrevenant est une personne physique, deux mille dollars (2000$) s’il est une personne morale. Si l’infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l’amende édictée pour cette situation peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.

*Modifié par le règlement R75-06-12*

Tout agent de la paix, toute personne spécialement désignée par le conseil et, sous la supervision du directeur, tout employé du Service de sécurité incendie, y compris le directeur ou son représentant, est autorisé à délivrer tout constat d’infraction au présent règlement.

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 9 du présent règlement doit défrayer les coûts d’opération du service en sécurité incendie occasionné par une infraction en sus de toute amende imposée conformément aux dispositions de la section 13 du présent règlement.

1. NORMES ÉDICTÉES PAR UN TIERS

Les modifications apportées aux articles 2.3.1 et 2.4.1 du Code de prévention des incendies, aux articles 3.2.5.4, 3.2.5.5, 3.2.5.6 et autres articles cités en renvoi du Code du bâtiment font partie intégrante du présent règlement comme si elles avaient été adoptées par la municipalité.

Toutefois, elles entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit.

1. ABROGATION

Ce règlement abroge tous les règlements antérieurs concernant la prévention incendie incluant les règlements numéros R-75-0-08, RM110, R-3 et 230 tel qu’amendé.

1. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

1. ANNEXE

Voir annexe